|  |
| --- |
| **招标控制价汇总表** |
| 工程名称：2025年看庄镇太阳能路灯安装项目--评审 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 汇总名称 | 合计 |
| 金额（元） | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 | 247086.14 |  |
| 1.1 | 　A、土石方工程 | 247086.14 |  |
| 2 | 措施项目 | 707.71 |  |
| 2.1 | 　单价措施费 |  |  |
| 2.2 | 　总价措施费 | 707.71 |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |
| 3.1 | 　暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 　专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 　特殊项目暂估价 |  |  |
| 3.4 | 　计日工 |  |  |
| 3.5 | 　采购保管费 |  |  |
| 3.6 | 　其他检验试验费 |  |  |
| 3.7 | 　总承包服务费 |  |  |
| 3.8 | 　其他 |  |  |
| 4 | 规费 | 18299.57 |  |
| 5 | 设备费 |  |  |
| 6 | 税金 | 23948.41 |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 | 290041.83 |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** |
| 工程名称：2025年看庄镇太阳能路灯安装项目--评审 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 041001010001 | 拆除路灯灯头1.灯杆高度：6米2.拆除原有路灯 | 个 | 188 | 34.6 | 6504.8 |  |
| 2 | 040805001001 | 抱箍式太阳能路灯1、LED光源模组：40W、5050芯片、透镜型号需适合大杆距配光、光效不小于120lm/w、色温3000K 、显色指数不小于70，光通量维持率不低于70%、防护等级IP68，灯具光源电器质保期不少于5年。2、单晶硅太阳能板：120W；3、锂电池：60AH 、12V（满足3个阴雨天），每天工作时长不少于8小时）；4、线杆灯：灯臂厚度不小于3MM 、臂长≤1.2m、 灯臂抱箍热镀锌；5、产品需提供第三方检测报告并由第三方检测机构随机对所提供产品进行抽检。路灯安装完成后随机拆除2-3个进行检测，检测费用由中标方提供。6、安装在原有的电线杆上 | 套 | 188 | 869.37 | 163441.56 |  |
| 3 | 040805001002 | 钉墙式太阳能路灯1、LED光源模组：40W、5050芯片、透镜型号需适合大杆距配光、光效不小于120lm/w、色温3000K 、显色指数不小于70，光通量维持率不低于70%、防护等级IP68，灯具光源电器质保期不少于5年。2、单晶硅太阳能板：120W；3、锂电池：60AH 、12V（满足3个阴雨天），每天工作时长不少于8小时）；4、墙壁灯：灯臂厚度不小于3MM 、臂长≤1.2m、 灯臂抱箍热镀锌；5、产品需提供第三方检测报告并由第三方检测机构随机对所提供产品进行抽检。路灯安装完成后随机拆除2-3个进行检测，检测费用由中标方提供。6、安装在墙壁上 | 套 | 93 | 829.46 | 77139.78 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 | 247086.14 |  |
| 合计 | 247086.14 |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **工程量清单综合单价分析表** |
| 工程名称：2025年看庄镇太阳能路灯安装项目--评审 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | 综合单价 |
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基础 | 管理费和利润 |
| 1 | 041001010001 | 拆除路灯灯头1.灯杆高度：6米2.拆除原有路灯 | 个 | －　 | 26.02 |  |  | 29.92 | 8.58 | 34.6 |
|  | 02-4-289借 | 马路弯灯 臂长1200mm以下 | 10套 | 0.1 | 26.02 |  |  |  |  |  |
| 2 | 040805001001 | 抱箍式太阳能路灯1、LED光源模组：40W、5050芯片、透镜型号需适合大杆距配光、光效不小于120lm/w、色温3000K 、显色指数不小于70，光通量维持率不低于70%、防护等级IP68，灯具光源电器质保期不少于5年。2、单晶硅太阳能板：120W；3、锂电池：60AH 、12V（满足3个阴雨天），每天工作时长不少于8小时）；4、线杆灯：灯臂厚度不小于3MM 、臂长≤1.2m、 灯臂抱箍热镀锌；5、产品需提供第三方检测报告并由第三方检测机构随机对所提供产品进行抽检。路灯安装完成后随机拆除2-3个进行检测，检测费用由中标方提供。6、安装在原有的电线杆上 | 套 | －　 | 27.53 | 811.62 | 16.33 | 48.40 | 13.89 | 869.37 |
|  | 10-5-1 | 单臂悬挑灯架抱杆式 单抱箍臂长≤1.2m | 10套 | 0.1 | 27.53 | 31.62 | 16.33 |  |  |  |
|  | zc2\_0001 | 抱箍式太阳能路灯 | 套 | 1 |  | 780.00 |  |  |  |  |
| 3 | 040805001002 | 钉墙式太阳能路灯1、LED光源模组：40W、5050芯片、透镜型号需适合大杆距配光、光效不小于120lm/w、色温3000K 、显色指数不小于70，光通量维持率不低于70%、防护等级IP68，灯具光源电器质保期不少于5年。2、单晶硅太阳能板：120W；3、锂电池：60AH 、12V（满足3个阴雨天），每天工作时长不少于8小时）；4、墙壁灯：灯臂厚度不小于3MM 、臂长≤1.2m、 灯臂抱箍热镀锌；5、产品需提供第三方检测报告并由第三方检测机构随机对所提供产品进行抽检。路灯安装完成后随机拆除2-3个进行检测，检测费用由中标方提供。6、安装在墙壁上 | 套 | －　 | 27.53 | 771.71 | 16.33 | 48.40 | 13.89 | 829.46 |
|  | 10-5-1调 | 单臂悬挑灯架抱杆式 单抱箍臂长≤1.2m | 10套 | 0.1 | 27.53 | 11.71 | 16.33 |  |  |  |
|  | zc2\_0002 | 钉墙式太阳能路灯 | 套 | 1 |  | 760.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **分部分项工料机汇总表** |
| 工程名称：2025年看庄镇太阳能路灯安装项目--评审 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 税率(%) | 定额 | 地方 | 暂估 |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010030 | 综合工日（房修安装） | 工日 | 40.7584 |  | 138.00 | 138.00 | 5624.66 | 120.00 |  | 4891.01 |  |  |  |
| 2 | 00010040 | 综合工日（市政) | 工日 | 75.1113 |  | 117.00 | 117.00 | 8788.02 | 103.00 |  | 7736.46 |  |  |  |
| 3 | 03150057 | 直脚 3# | 个 | 567.6200 | 13 | 4.69 | 5.30 | 2662.14 | 5.71 | 6.45 | 3241.11 |  |  |  |
| 4 | 25610003 | 镀锌大灯抱箍压板 | 副 | 189.8800 | 13 | 17.45 | 19.72 | 3313.41 | 19.42 | 21.95 | 3687.47 |  |  |  |
| 5 | 88000053 | 其他材料费 | % | 1.0000 |  | 89.63 | 101.29 | 89.63 | 103.93 | 117.44 | 103.93 |  |  |  |
| 6 | 990401015 | 载重汽车 4t | 台班 | 12.5888 |  | 382.29 | 409.05 | 4812.57 | 364.58 | 409.05 | 4589.62 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 25290.43 | － | － | 24249.60 | － | － | 0.00 |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **分部分项主材汇总表** |
| 工程名称：2025年看庄镇太阳能路灯安装项目--评审 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 税率(%) | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | 抱箍式太阳能路灯 | 套 | 188.00 | 13 | 780.00 | 881.40 | 146640.00 |
| 2 | 钉墙式太阳能路灯 | 套 | 93.00 | 13 | 760.00 | 858.80 | 70680.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 217320.00 |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **措施项目清单计价汇总表** |
| 工程名称：2025年看庄镇太阳能路灯安装项目--评审 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |
| 2 | 总价措施费 | 707.71 |
|  |  |  |
| 合计 | 707.71 |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **总价措施项目清单与计价表** |
| 工程名称：2025年看庄镇太阳能路灯安装项目--评审 | 标段： | 第1页 共2页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 | 分部分项省价人机费 |  | 19225.36 |
|  | 人机费含量 |  |  |  |
|  | 　其中：(1) 夜间施工费（H1） |  | 45 |  |
|  | 　　　　(2) 二次搬运费（H2） |  | 45 |  |
|  | 　　　　(3) 冬雨季施工增加费（H3） |  | 45 |  |
|  | 　　　　(4) 已完工程及设备保护费（H4） |  | 45 |  |
|  | 　　　　(5) 工程定位复测费（H5） |  | 45 |  |
|  | 　　　　(6) 地下管线交叉处理（H6） |  | 45 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  | 0.53 | 115.05 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | 计费基础×F01×H1 | 0.53 | 45.85 |
|  | 　　　　企业管理费（A2） | A1×FL | 20.6 | 9.45 |
|  | 　　　　利润（A3） | A1×FL | 8.1 | 3.71 |
| 2 | 二次搬运 |  | 0.75 | 162.82 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | 计费基础×F02×H2 | 0.75 | 64.89 |
|  | 　　　　企业管理费（B2） | B1×FL | 20.6 | 13.37 |
|  | 　　　　利润（B3） | B1×FL | 8.1 | 5.26 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  | 0.74 | 160.65 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | 计费基础×F03×H3 | 0.74 | 64.02 |
|  | 　　　　企业管理费（C2） | C1×FL | 20.6 | 13.19 |
|  | 　　　　利润（C3） | C1×FL | 8.1 | 5.19 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  | 0.68 | 147.62 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | 计费基础×F04×H4 | 0.68 | 58.83 |
|  | 　　　　企业管理费（D2） | D1×FL | 20.6 | 12.12 |
|  | 　　　　利润（D3） | D1×FL | 8.1 | 4.77 |
| 5 | 工程定位复测费 |  | 0.1 | 21.71 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（E1） | 计费基础×F05×H5 | 0.1 | 8.65 |
|  | 　　　　企业管理费（E2） | E1×FL | 20.6 | 1.78 |
|  | 　　　　利润（E3） | E1×FL | 8.1 | 0.7 |
| 6 | 地下管线交叉处理 |  | 0.46 | 99.86 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（F1） | 计费基础×F06×H6 | 0.46 | 39.8 |
|  | 　　　　企业管理费（F2） | F1×FL | 20.6 | 8.2 |
|  | 　　　　利润（F3） | F1×FL | 8.1 | 3.22 |
|  | 合计 |  |  | 707.71 |
|  | 　其中：人机费 | A1+B1+C1+D1+E1+F1 |  | 282.04 |
|  | 　　　　企业管理费 | A2+B2+C2+D2+E2+F2 |  | 58.11 |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **总价措施项目清单与计价表** |
| 工程名称：2025年看庄镇太阳能路灯安装项目--评审 | 标段： | 第2页 共2页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 　　　　利润 | A3+B3+C3+D3+E3+E3 |  | 20.33 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** |
| 工程名称：2025年看庄镇太阳能路灯安装项目--评审 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智慧工地单价措施 |  |  | 247793.85 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  | 247793.85 |
| 1 | 规费 |  |  | 18299.57 |
| 1.1 | 　安全文明施工费 |  |  | 12810.94 |
| 1.1.1 | 　其中：1. 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 1.75 | 4336.39 |
| 1.1.2 | 　　　　2. 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 1.15 | 2849.63 |
| 1.1.3 | 　　　　3. 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 0.67 | 1660.22 |
| 1.1.4 | 　　　　4. 临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 1.6 | 3964.7 |
| 1.2 | 　社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 1.52 | 3766.47 |
| 1.3 | 　住房公积金 | 按工程所在地相关规定计算 | 0.59 | 1461.98 |
| 1.4 | 　建设项目工伤保险 | 按工程所在地相关规定计算 | 0.105 | 260.18 |
| 1.5 | 　优质优价费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 | 9 | 23948.41 |
|  | 合计 |  |  | 42247.98 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 胜通软件 |